|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, **conforme estabelece a NR-01**, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. | | | |
| **Empresa**: [NOME EMPRESA] | | **Unidade:** [UNIDADE] | |
| **Nome do Funcionário**: [NOME FUNCIONÁRIO] | | **Data de Admissão:** [DATA DE ADMISSÃO] | |
| **Setor de Trabalho**: [SETOR] | | **Função**: [FUNÇÃO] | |
| **TAREFAS DA FUNÇÃO**  [DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES] | | | |
| **AGENTES DE RISCOS OCUPACIONAIS - NR01 item 1.4.1 b) I / item 1.4.4 a)**  **Físico:** [RISCOS FÍSICOS]  **Acidente:** [RISCOS DE ACIDENTE]  **Químico:** [RISCOS QUÍMICOS]  **Biológico:** [RISCOS BIOLÓGICOS]  **Ergonômicos:** [RISCOS ERGONÔMICOS] | | | |
| **POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE - NR01 item 1.4.1 b) I.**  **Físico:** [POSSÍVEIS DANOS RISCOS FÍSICOS]  **Acidente:** [POSSÍVEIS DANOS RISCOS ACIDENTE]  **Químico:** [POSSÍVEIS DANOS RISCOS QUÍMICOS]  **Biológico:** [POSSÍVEIS DANOS RISCOS BIOLÓGICOS]  **Ergonômicos:** [POSSÍVEIS DANOS RISCOS ERGONÔMICOS] | | | |
| **MEIOS PARA O EMPREGADO PREVENIR E CONTROLAR OS RISCOS OCUPACIONAIS - NR01 item 1.4.4 b)**  Barreira física, Protetor auricular silicone tipo plug; Insufladores / Exaustores / Ventilação natural / Pausas durante a jornada / Hidratação disponível; Pausas programadas, detalhamento com AET do Trabalho, banco com anatomia ergonômica Veículos industriais com dispositivos de segurança, sinalizador de ré, manutenção preventiva / Operadores treinados e habilitados / Sinalização de atenção / Colete refletivo para DPA, Calçado de segurança / Deslocamento com atenção / Proibição de caminhar abaixo de carga suspensa / Atenção durante a realização das atividades; Barreira fisica, invólucros, Óculos de proteção para projeção de partículas. | | | |
| **MEDIDAS ADOTADAS PELA EMPRESA PARA REDUZIR OS RISCOS OCUPACIONAIS NR01 item 1.4.1 b) II / item 1.4.4 c)**  EPI:[EPIS]  Treinamento e Supervisão para execução das tarefas e uso dos EPI, em especial em relação aos trabalhos em altura, com poeiras e solventes; Guarda-corpo de proteção periferias; Monitoramento do ambiente do trabalho afim de corrigir condições inseguras encontradas, imediatamente; Fornecimento de cópia de ASO informando os resultados dos exames médicos e dos exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; Sinalização de Segurança no ambiente de trabalho; Fornecimento, Treinamento e Exigência de uso de EPI. | | | |
| **INFORME DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - NR01 item 1.4.1 b) IV.**  [MEDIÇÕES] | | | |
| **PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM SITUAÇÃO DE ACIDENTES E EMERGÊNCIAS - NR01 item 1.4.4 d) / item 1.4.1 e)**  Comunique imediatamente o acidente à chefia imediata ou na impossibilidade à pessoa que possa acessá-la; Preserve as condições do local de acidente até a comunicação com a autoridade competente; Siga as orientações correspondentes ao acidente e com as atribuições de sua função, indicados no “Plano de Respostas aos Possíveis Cenários de Emergência”, elaborado pela empresa”. | | | |
| **ORIENTAÇÕES SOBRE CONSTATAÇÃO DE GRAVE E IMINENTE RISCO - NR01 item 1.4.4 e) / item 1.4.3 / item 1.4.3.1**  Sempre que constatar Grave e Iminente Risco à Vida e/ou Saúde, sua ou de outros, interrompa de imediato e com segurança as atividades; Informe imediatamente ao seu superior hierárquico; Registre a constatação e as medidas tomadas no “Registro de Condições de Grave e Iminente Risco”, conforme procedimento padronizados pela empresa; Aguarde as providências e liberação formal do cenário pela empresa. | | | |
| Conforme Art. 158 da CLT e NR-01 item 1.4.2.1, o descumprimento imotivado das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive das ordens de serviço expedidas pelo empregador, sujeita o empregado às penalidades legais, inclusive, demissão por justa causa. | | | |
|  |  | |  |